[image: image1.png]


Hoja de datos de seguridad
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	CHEMICALS SEGALE, S.A. DE C.V. 

Calle Pámpano No. 7, Col. Del Mar, Delegación Tláhuac

C.P. 13270, Ciudad de México, México
Tel.: 5859 8976 / 5859 8975 Fax: 5859 8976
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	Fecha de Elaboración:

	
	HDS 0410
	28/11/2017

	
	Revisión No.:
	Fecha de Revisión:

	
	05
	05/08/2018


CENACOM: 01 800 00 41 300 sin costo y (55) 55 50 15 52, (55) 55 50 14 96 en la Cd. de México.

SETIQ: 01 800 00 214 00 sin costo, y (55) 55 59 15 88 en la Cd. de México.

COATEA: 01 800 710 49 43 sin costo y (55) 26 15 20 45 y (55) 54 49 63 91 en la Cd. de México.
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	Identificación del producto


	Nombre químico:
	Sinónimos:
	Fórmula:
	Peso Molecular:
	Familia Química:

	ALCOHOL METÍLICO
	ALCOHOL DE MADERA, METANOL
	CH3OH
	32.04
	ALCOHOLES


	Uso recomendado:

	Uso analítico.


	Restricciones de uso del producto:

	Sin datos disponibles.
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	Identificación de peligro o peligros


	Peligros Físicos:

	H225
	Líquido y vapores inflamables - Categoría 2 - Líquidos y vapores muy inflamables.


	Peligros para la Salud:

	H301
	Toxicidad aguda (Oral)- Categoría 3 – Tóxico en caso de ingestión.

	H331
	Toxicidad aguda (Dérmico)- Categoría 3 – Tóxico en contacto con la piel.

	H311
	Toxicidad aguda (Inhalación de vapores)- Categoría 3 – Tóxico si se inhala.

	H370
	Toxico para la reproducción – Categoría 2 – Susceptible a perjudicar la fertilidad o dañar al feto.


ELEMENTOS GHS [SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO]

	Identificador SGA (Consejos de Precaución):
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	Palabras de advertencia:
	Peligro.


	P202
	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

	P210
	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.

	P233
	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

	P240
	Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

	P241
	Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/ antideflagrante.

	P242
	Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

	P243
	Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

	P260
	No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.

	P264
	Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.

	P270
	No comer, beber ni fumar durante su utilización.

	P271
	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

	P280
	Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección.

	P301 + P310 + P330
	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. Enjuagarse la boca.

	P303 + P361 + P353
	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ducharse.

	P304 + P340 + P311
	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.

	P307 + P311
	EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

	P362
	Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

	P370 + P378
	En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

	P403 + P233
	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

	P403 + P235
	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

	P405
	Guardar bajo llave.

	P501
	Eliminar el contenido/ el recipiente.


	Consejos de prudencia:

	Prevención
	
	Leer instrucciones y precauciones antes de manipular el producto. Conservar únicamente en el recipiente original. Lavarse después de la manipulación. No respirar humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar ventilado. Usar guantes/ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara. 

	
	
	

	Respuesta
	
	Si se ingiere, induzca inmediatamente el vómito. Dar a beber grandes cantidades de agua para diluir, Llamar a un médico. En caso de irritación cutánea: Lavar inmediatamente durante 15 minutos, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente durante 15 minutos. consultar a un médico. En caso de inhalación: retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si la respiración fuera difícil, dar oxígeno. Consiga atención médica. 

	Almacenamiento
	
	Almacenar en un recipiente que sea apropiado y proteja del daño físico. Mantenga fuera de la luz solar directa, lejos del calor y materiales incompatibles. Mantener el producto en su envase original.

	Eliminación
	
	Eliminar el recipiente en una planta de tratamiento de residuos aprobada, con las características del producto en el momento de su eliminación. 


	Otros peligros:

	
	Liquido altamente inflamable, las chispas pueden inflamar el líquido y el vapor. 
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	Composición/Información sobre los componentes


	Identidad química:
	No. ONU:
	Sinónimos:
	No. CAS:
	Concentración:

	ALCOHOL METÍLICO
	1230
	ALCOHOL DE MADERA, METANOL.
	67-56-1
	95 – 100 %


	Impurezas y aditivos:

	No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.
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	Primeros auxilios


	Descripción de los primeros auxilios:

	Inhalación
	En caso de inhalación retirarse al aire fresco. Si la persona no respira o la respiración fuera difícil, dar oxígeno. Busque atención médica.

	Contacto con la piel
	Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Busque atención médica. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie los zapatos completamente antes de usarlos de nuevo.

	Contacto con los ojos
	Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención médica.

	Ingestión
	Si se ingiere, induzca el vómito inmediatamente, dar a beber grandes cantidades de agua o leche. Puede ocurrir vómito espontáneo, si ocurre vómito, mantenga la cabeza más abajo que las caderas para evitar la aspiración a los pulmones. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. 

	Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos:
Toxico si se inhala. Toxico en caso de ingestión. Toxico en contacto con la piel, irritante ocular, cutáneo y vías respiratorias.


	Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial:
	

	No administrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. En caso de malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). Se recomienda el tratamiento sintomático. Los síntomas pueden ser retardados.
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	Medidas contra incendios 


	Medios de extinción:

	Adecuados 
	Producto químico seco, espuma, anhídrido carbónico. Usar el medio de extinción adecuado de acuerdo con los demás materiales del entorno.

	Inadecuados
	No utilizar chorro directo de agua ya que puede dispersar y extender el incendio.


	Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: 

	Combustible
	Los vapores pueden formar con aire, una mezcla explosiva ya que pueden desplazarse distancias considerables hasta una fuente de ignición y dar lugar al retroceso de la llama.

	Productos de combustión peligrosos
	Los vapores del disolvente pueden acumularse en el espacio de cabeza del recipiente y resultar un peligro de inflamabilidad. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y / o tóxicos.


	Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

	Protección en caso de incendio
	El personal capacitado debe utilizar equipo de protección personal, incluyendo chaqueta ignífuga, casco con pantalla, guantes, botas de goma y, en caso de espacios cerrados, equipo autónomo de respiración.

	Procedimientos especiales
	En el evento de un fuego, vestir protectores completos y aparato respiratorio autónomo con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de presión positiva. La ropa protectora de los bomberos debe ser efectiva para incendios donde está presente este material. Evite que el agua de extinción del fuego afecte el entorno.


	6
	Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental


	Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

	Precauciones personales
	Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Elimine todas las fuentes de ignición. Use el equipo de protección personal apropiado. Aísle el área de peligro. Evite la entrada de personal innecesario y no protegido.

	Precauciones relativas al medio ambiente
	No elimine en los drenajes ni a cursos de agua o suelo.

	Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas
	Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Use herramientas y equipo que o formen chispas. Recoja el líquido en un recipiente apropiado o absórbalo con un material inerte (ej. Vermiculita, arena seca o tierra) y colóquelo en un recipiente para desechos químicos. 
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	Manejo y almacenamiento


	Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

	Manipulación


	Utilizar un equipo de protección, según corresponda. Evitar el contacto en la piel, ojos y la ropa. Lavarse las manos a fondo después de manipular el producto. No comer, beber y fumar durante la utilización del producto. Quitarse la ropa y el equipo de protección personal contaminados al abandonar el área de trabajo o al ingresar a áreas destinadas al consumo de alimentos. Debe haber una ventilación general adecuada. Si es posible, use campana de extracción. Manipule los envases vacíos con cuidado porque los residuos son tóxicos.

	Medidas de protección técnicas
	Emplear únicamente herramientas que no produzcan chispas. Proteger de daños físicos. Procure una buena ventilación de la zona de procesamiento para evitar la formación de vapor. Deben seguirse los procedimientos adecuados de toma de tierra para evitar la electricidad estática.

	Precauciones especiales
	N/D


	Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

	Almacenamiento
	Mantener el envase cerrado herméticamente. Conectar a tierra física si es posible. Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Consérvelo al abrigo del fuego.

	Incompatibles


	Mantener alejado de materiales oxidantes o de materiales que promuevan una reacción exotérmica.
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	Controles de exposición / protección personal


	Controles técnicos apropiados:

	En caso de que la concentración se encuentre cerca de los límites de exposición, apoyarse de un sistema de ventilación como puede ser una campana de extracción o algún sistema de extracción o venteo local. Evitar contacto directo con el producto.

	Parámetros de control:

	Límites de exposición laboral:
	ALCOHOL METILICO (CTT 310 mg/m3 CPT 260 mg/m3) Norma Oficial Mexicana NOM-010- STPS-1999, Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral (03 2000)


	Medidas de protección individual (equipo de protección personal):
	

	Protección de los ojos/la cara
	Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto no sea posible. Los lentes de contacto no deberían ser usados cuando se trabaje con este material.
	

	Protección de la piel
	Usar ropa de protección adecuada y guantes de hule resistentes para evitar el contacto. En caso de contacto, lavarse rápidamente. Lavar la ropa y limpiar el equipo contaminado antes de usarlo de nuevo.
	

	Protección de las vías respiratorias
	Si se excede el límite de exposición, se puede usar un respirador semifacial contra polvos/neblinas hasta diez veces el límite de exposición o la concentración máxima de utilización que especifica el organismo de control apropiado o el fabricante del respirador, lo que sea más bajo. Se puede usar un respirador facial.
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	Propiedades físicas y químicas


	Apariencia
	(
	Líquido transparente volátil.

	Olor
	(
	Característico.

	Umbral del olor
	(
	N/D

	pH
	(
	N/D

	Punto de fusión/punto de congelación
	(
	-97.8°C

	Punto inicial e intervalo de ebullición
	(
	64°C

	Punto de inflamación
	(
	11 - 12°C 

	Velocidad de evaporación
	(
	N/D

	Inflamabilidad (sólido o gas)
	(
	Líquido inflamable.

	Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad;
	(
	LIE 6% Vol.
	LSE 36% Vol.

	Presión de vapor 
	(
	16.9kPa (25°C)

	Densidad de vapor (aire=1)
	(
	1.11 AIR=1

	Densidad relativa
	(
	0.8 (20°C)

	Solubilidad(es)
	(
	Miscible en cualquier proporción de agua.

	Coeficiente de partición 
n-octanol/agua
	(
	-0,77

	Temperatura de ignición espontánea:
	(
	464 °C 

	Temperatura de descomposición
	(
	N/D

	Viscosidad
	(
	N/D

	Peso molecular
	(
	32.04 g/mol (CH3OH)

	
	NA = No Aplica    ND= No se Dispone
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	Estabilidad y reactividad


	Reactividad
	No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normal.

	Estabilidad química
	El material es estable bajo condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.

	Reactividad
	La polimerización peligrosa no ocurre. No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normal.

	Condiciones que deberán evitarse
	Contacto con materiales incompatibles.

	Materiales incompatibles
	Mantener alejado de materiales oxidantes o de materiales que promuevan una reacción exotérmica.

	Productos de descomposición peligrosos
	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. 
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	Información toxicológica

	Información sobre los efectos toxicológicos.

	Toxicidad aguda
	Nocivo en caso de ingestión. 

	Oral (Producto):
	LD 50 (Rata): 5,628 mg/kg  

	Dérmico (Producto):
	LD 50 (conejo): 15,800 mg/kg  

	inhalación (Producto):
	LC 50 (Rata, 4 h): 64,000 ppm   

	Corrosión/irritación cutánea
	Provoca irritación cutánea.

	Lesión ocular grave/irritación ocular
	Provoca irritación ocular grave.

	Sensibilización respiratoria o cutánea
	No se conocen efectos significativos o riesgos de sensibilización respiratoria o cutánea.

	Mutagenicidad en células germinales
	No se conocen efectos significativos o riesgos que lo clasifiquen como mutágeno 
en células germinales.

	Carcinogenicidad
	No se conocen efectos significativos o riesgos que lo clasifiquen como carcinógeno.  

	Toxicidad para la reproducción
	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

	Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única
	Puede dañar el sistema nervioso central (ojos).

	Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas
	No hay datos disponibles.

	Peligro por aspiración
	No hay datos disponibles.

	Otros efectos
	N/D
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	Información ecotoxicológica

	Toxicidad
	N/D

	Potencial de bioacumulación
	N/D

	Movilidad en el suelo
	No hay datos disponibles sobre la bioacumulación o degradabilidad del producto.

	Otros efectos adversos
	Se espera que sea muy tóxico para los organismos acuáticos. Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. Grandes cantidades del producto pueden afectar el pH del agua, con el riesgo de efectos nocivos para los organismos acuáticos.  
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	Información relativa a la eliminación de los productos


	Métodos de eliminación:

	Generales
	Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. No se deben utilizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales para deshacerse de cantidades significativas de desechos del producto, debiendo ser estos procesados en una planta de tratamiento de efluentes apropiada. La eliminación del producto sobrante y no reciclable debe realizarse a través del confinamiento de los residuos para su eliminación. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

	Especiales
	Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse; deben ser vaciados de forma óptima para que tras un lavado correspondiente puedan reutilizarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Eliminar los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor procedente de residuos del producto puede crear una atmósfera altamente inflamable o explosiva en el interior del recipiente. No cortar, soldar ni esmerilar recipientes usados salvo que se hayan limpiado a fondo por dentro. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.
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	Información relativa al transporte


	Número ONU
	1230

	Designación oficial de transporte
	ALCOHOL METÍLICO

	Clase(s) relativas al transporte
	3

	Grupo de embalaje / envasado, si se aplica
	II (materia medianamente peligrosa)

	Riesgos ambientales
	N/D

	Precauciones especiales para el usuario
	Las disposiciones concernientes a las mercancías que se deben cumplir dentro de las instalaciones laborales.
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	Información Reglamentaria


Reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente específicas para el producto en cuestión México. Sustancias que están sujetas a ser reportadas en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes (PRTR), No se aplica.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 que establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales en Aguas y Bienes Nacionales.
	(
	Ley General de Protección Civil

	(
	Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligroso.

	(
	NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

	(
	NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

	(
	NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

	(
	NOM-002-SCT-2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.

	(
	NOM-005-SCT/2008, Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

	(
	NMX-R-019-SCFI-2011, Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos.
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	Otra información


	La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información aquí contenida está basada en el conocimiento y experiencia actuales; no se acepta ninguna responsabilidad si es insuficiente o correcta en todos los casos. El usuario debe considerar estos datos como suplemento únicamente de otra información que haya obtenido por su propia experiencia para garantizar el uso y la eliminación apropiados de estos materiales, la seguridad y salud de empleados y clientes, así como la protección del medio ambiente.
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